|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maatberekening Broek dames | | | | |  |  |
|  |  |  | | | |  |  |
|  | voor de gladde en de bandplooibroek | | | | |  |  |
|  |  |  | | | |  |  |
| naam (klant) : |  |  | | | |  |  |
| model : |  |  | | | |  |  |
|  |  |  | | | |  |  |
| maten (gemeten) |  | 1/1 1/2 1/4 1/10 | | | | 1/20. |  |
| taille-/ bandwijdte | B. a . |  |  |  |  |  |  |
| heupwijdte | H. w. |  |  |  |  |  |  |
| zijlengte | Z. l. |  |  |  |  |  |  |
| zithoogte | Z. h. |  |  |  |  |  |  |
| kniewijdte | K. w. |  |  |  |  |  |  |
| voetwijdte | V. w. |  |  |  |  |  |  |
| zithoogte, knie- en voetwijdte | | = opmeten | | | |  |  |
|  |  |  | | | |  |  |
|  |  |  | | | | **werkmaten** |  |
| hulpmaten (berekend) | |  | | | | **cm** |  |
| beenlengte | B. l. | zijlengte min zithoogte | | | |  |  |
| kniehoogte | K. h. | 1/2 beenlengte + 1/10 beenlengte | | | |  |  |
| heupdiepte/ hoogte | H. h. | 1/20 heupwijte + 3 cm | | | |  |  |
|  |  |  | | | |  |  |
| *gladde broek :* |  |  | | | |  |  |
| voorbeenbreedte | Vb. Br. | 1/4 heupwijdte min 1 cm | | | |  | 1/4. |
| achterbeenbreedte | Ab. Br. | 1/4 heupwijdte + 1 cm | | | |  |  |
|  |  |  | | | |  |  |
| *bandplooi broek* |  |  | | | |  |  |
| voorbeenbreedte | Vb. Br. | 1/4 heupwijdte + 3 of 4 cm | | | |  | 1/4. |
| achterbeenbreedte | Ab. Br. | 1/4 heupwijdte + 0 of 1 cm | | | |  |  |