|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Maatberekening Broek dames |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | voor de gladde en de bandplooibroek |  |  |
|  |  |  |  |  |
| naam (klant) :  |  |  |  |  |
| model : |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| maten (gemeten) |  |  1/1 1/2 1/4 1/10 | 1/20. |  |
| taille-/ bandwijdte  |  B. a . |  |  |  |  |   |  |
| heupwijdte  |  H. w. |  |  |  |  |   |  |
| zijlengte |  Z. l. |  |  |  |  |   |  |
| zithoogte |  Z. h. |  |  |  |  |   |  |
| kniewijdte |  K. w. |  |  |  |  |   |  |
| voetwijdte |  V. w. |  |  |  |  |   |  |
| zithoogte, knie- en voetwijdte  |  = opmeten  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | **werkmaten** |  |
| hulpmaten (berekend) |  |  **cm** |  |
| beenlengte |  B. l. |  zijlengte min zithoogte |   |  |
| kniehoogte |  K. h. |  1/2 beenlengte + 1/10 beenlengte |   |  |
| heupdiepte/ hoogte |  H. h. |  1/20 heupwijte + 3 cm |   |  |
|  |  |  |  |  |
| *gladde broek :* |  |  |  |  |
| voorbeenbreedte |  Vb. Br. |  1/4 heupwijdte min 1 cm |   | 1/4. |
| achterbeenbreedte |  Ab. Br. |  1/4 heupwijdte + 1 cm |   |   |
|   |   |   |   |  |
| *bandplooi broek* |   |   |   |  |
| voorbeenbreedte |  Vb. Br. |  1/4 heupwijdte + 3 of 4 cm |   | 1/4. |
| achterbeenbreedte |  Ab. Br. |  1/4 heupwijdte + 0 of 1 cm |   |   |